|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| besteller: |  | | datum: |
| aankoop van: | | ***Werkbak voor heftruck*** | |
| bij de firma: | |  | |
| met bestelbonnr.: | |  | |

|  |
| --- |
| 1. Het bestelde moet aan volgende voorwaarden voldoen:   * Voor deze bestelling moeten alle vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid, hygiëne en ergonomie, en inzonderheid deze vervat in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en de Codex over het Welzijn op het Werk nageleefd worden; * Alle veiligheidswaarborgen bieden om de werknemers te beschermen tegen de aantoonbare risico's; * Goed zichtbare, duidelijke en ondubbelzinnige aanwijzingen betreffende het doel en de werkingszin van elk bedieningsorgaan bevatten. De op het arbeidsmiddel aangebrachte instructies moeten in het Nederlands opgesteld zijn. De leverancier moet volledige, duidelijke en Nederlandstalige instructies betreffende de werking, de gebruikswijze, de inspectie en het onderhoud van het voorwerp van de bestelling aan de cliënt overmaken; * Indien het bestelde onderhevig is aan Europese economische richtlijnen (Machines, laagspanning, EMC,e.d.), moeten deze toegepast worden:   + ~~machines moeten voldoen aan de essentiële veiligheidseisen van het K.B. van 12 augustus 2008 (Europese richtlijn 2006/42/EG).~~   + ~~niet-voltooide machines dienen vergezeld te worden van een duidelijk inbouwhandleiding.~~   + de nodige ~~EG-~~verklaringen van overeenkomst in het kader van de wetgeving op het vrije handelsverkeer moeten bijgeleverd worden. ~~De noodzakelijke CE-markering moet aangebracht zijn.~~   + ~~het technisch constructie dossier moet, op eenvoudig verzoek, in te kijken zijn~~ * Arbeidsmiddelen voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, bijlagen IV.2-1 en IV.2-2 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen; * Indien het om mobiele arbeidsmiddelen gaat, voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, titel 3; * Indien het om arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten gaat, voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, titel 4; * Indien het om arbeidsmiddelen voor werken op hoogte gaat, voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, titel 4; * Indien het om persoonlijke beschermingsmiddelen gaat, voldoen aan de bepalingen opgenomen in de codex Welzijn op het Werk, boek IX, titel 2; * Indien het over collectieve bescherming gaat (al dan niet inbegrepen in de bestelling maar geen deel uitmakend van het arbeidsmiddel), voldoen aan de bepalingen opgenomen in de codex Welzijn op het Werk, boek IX, titel 1; |

|  |
| --- |
| 2. Het bestelde moet ook voldoen aan volgende bijkomende veiligheidseisen:   * De bak heeft een leuning op 1,1m - 1,2m en ofwel   + een tussenleuning op 0,4 à 0,5m en een stootplint van >15cm vanaf de vloer.   + dichte wanden van de vloer tot de leuning die voorkomen dat personen uit de bak/kooi kunnen vallen. Deze wanden mogen niet te verwijderen zijn en mogen niet doorbuigen wanneer men tegen de wand leunt. * Aan de zijde van de mast moet een bescherming voorzien zijn die verhindert dat een meegevoerd persoon aan de mast kan raken. * Er moeten in een afstekende kleur gemarkeerde aanslagpunten aanwezig zijn om een valharnas aan vast te maken. Deze aanslagpunten moeten gemakkelijk te bereiken zijn en toelaten om het werk uit te voeren. * De toegang moet bestaan uit een naar binnen draaiend, zelfsluitend en in gesloten stand vergrendelbaar deurtje. Dit deurtje moet in gesloten toestand dezelfde bescherming beiden als de wanden van de bak * De vloer is zonder openingen en uit antislipmateriaal * De bak moet vergrendeld kunnen worden aan de lippen van de heftruck zodat de bak niet van de lippen kan schuiven * Het maximum aantal personen wordt redelijkerwijs beperkt:   + De minimum vrije ruimte per persoon is 60x60cm/pers.   + Indien het om een werkbak gaat mogen er maximaal 2 personen in de bak/kooi.   + Het maximum aantal personen en nuttige lading is aangegeven op de bak/kooi   + De kooi moet minstens 1m diep zijn * Elke bedieningsorgaan (knop, schakelaar, hendel,…), indien aanwezig, is voorzien van een markering (tekst en/of pictogram) die zijn functie weergeeft. * Bij elke noodstopbediening, indien aanwezig, moet de markering “NOODSTOP” aanwezig zijn. Indien de noodstop maar werkzaam is op een deel van de installatie moet een markering aangebracht worden die duidelijk en ondubbelzinnig aangeeft op welk deel de noodstopbediening betrekking heeft.   Volgende figuren zijn ter illustratie (verduidelijking van het voorschrift), ze zijn niet vormbepalend: |

|  |
| --- |
| Bij de levering moet de leverancier aan de cliënt een document bezorgen waarin de naleving van de bij de bestelling geformuleerde voorwaarden en bijkomende veiligheidseisen verantwoord wordt. (codex Welzijn op het Werk, boek IV, Art. 2.7.) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| naam en handtekening van het hoofd of een adjunct van de GIDPB  *handtekening*  *naam*  datum: *datum* | OPTIONEEL  naam en handtekening van de preventieadviseur van het bedrijf  *handtekening*  *naam*  datum: *datum* | naam en handtekening van de afgevaardigde van de werkgever  *handtekening*  *naam*  datum: *datum* |