|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| besteller: |  | datum: |
| aankoop van: | ***Flat container voor stukgoed-behandeling*** |
| bij de firma: |  |
| met bestelbonnr.: |  |

|  |
| --- |
| 1. Het bestelde moet aan volgende voorwaarden voldoen:* Voor deze bestelling moeten alle vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid, hygiëne en ergonomie, en inzonderheid deze vervat in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en de Codex over het Welzijn op het Werk nageleefd worden;
* Alle veiligheidswaarborgen bieden om de werknemers te beschermen tegen de aantoonbare risico's;
* Goed zichtbare, duidelijke en ondubbelzinnige aanwijzingen betreffende het doel en de werkingszin van elk bedieningsorgaan bevatten. De op het arbeidsmiddel aangebrachte instructies moeten in het Nederlands opgesteld zijn. De leverancier moet volledige, duidelijke en Nederlandstalige instructies betreffende de werking, de gebruikswijze, de inspectie en het onderhoud van het voorwerp van de bestelling aan de cliënt overmaken;
* Indien het bestelde onderhevig is aan Europese economische richtlijnen (Machines, laagspanning, EMC,e.d.), moeten deze toegepast worden:
	+ machines moeten voldoen aan de essentiële veiligheidseisen van het K.B. van 12 augustus 2008 (Europese richtlijn 2006/42/EG).
	+ niet-voltooide machines dienen vergezeld te worden van een duidelijk inbouwhandleiding.
	+ de nodige EG-verklaringen van overeenkomst in het kader van de wetgeving op het vrije handelsverkeer moeten bijgeleverd worden. De noodzakelijke CE-markering moet aangebracht zijn.
	+ het technisch constructie dossier moet, op eenvoudig verzoek, in te kijken zijn
* Arbeidsmiddelen voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, bijlagen IV.2-1 en IV.2-2 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen;
* Indien het om mobiele arbeidsmiddelen gaat, voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, titel 3;
* Indien het om arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten gaat, voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, titel 4;
* Indien het om arbeidsmiddelen voor werken op hoogte gaat, voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, titel 4;
* Indien het om persoonlijke beschermingsmiddelen gaat, voldoen aan de bepalingen opgenomen in de codex Welzijn op het Werk, boek IX, titel 2;
* Indien het over collectieve bescherming gaat (al dan niet inbegrepen in de bestelling maar geen deel uitmakend van het arbeidsmiddel), voldoen aan de bepalingen opgenomen in de codex Welzijn op het Werk, boek IX, titel 1;
 |

|  |
| --- |
| 2. Het bestelde moet ook voldoen aan volgende bijkomende veiligheidseisen:* De flat bestaat uit een stevige, onvervormbare constructie. Eventuele inklapbare zijwanden moeten vastgelast zijn.
* De flat wordt in staal vervaardigd en voorzien van een bescherming tegen corrosie
* De flat is voorzien van een lichte opvallende kleur, bij voorkeur geel
* De flat heeft een gesloten metalen vloer die:
	+ een voorziening heeft voor afvoer van hemelwater waarbij de openingen niet groter zijn dan Ø20mm. De afvoer mag ook onderaan de wanden voorzien worden zonder dat de vereisten van de wanden negatief beïnvloed worden.
	+ bestand is tegen de maximale toegelaten last
* Maatregelen om verschuiven van de last te voorkomen:
	+ voorzien van een antislip structuur die voldoende wrijvingsweerstand heeft.
	+ bijkomende maatregelen indien de risicoanalyse dit vereist
* Indien nodig worden onder de flat vorkliftsleuven voorzien voor het veilig transport van de flat over land. Deze vorkliftsleuven worden aangeduid met een kleur verschillend van de hoofdkleur van de flat, bij voorkeur in het rood.
* De flat moet als aanslagmateriaal gekeurd worden, cfr. ARAB art. 280 en 281.
* De nodige aanslagpunten (corner fitting ISO boxcontainer) van de flat zijn voorzien en voldoen aan ISO 1161/BS 3951 en Lloyds Register Guidance Note A. (corner fitting ISO boxcontainers).
* Het aanslaan van de flat met de spreader moet veilig en eenvoudig kunnen plaatsvinden.
* De pockets zijn voorzien van anti-turn corner fittings, zodat de twistlocks niet ongewild kunnen draaien.
* Volgende gegevens worden duidelijk leesbaar voorzien (vb. kenplaat): naam constructeur, fabricagejaar, serienummer, eigengewicht, nominale belasting, bedrijfsnummer.
* Een markering dat de flat niet voorzien is voor personentransport, wordt duidelijk zichtbaar aangebracht.
 |

|  |
| --- |
| Bij de levering moet de leverancier aan de cliënt een document bezorgen waarin de naleving van de bij de bestelling geformuleerde voorwaarden en bijkomende veiligheidseisen verantwoord worden. (art 8.2 van KB arbeidsmiddelen) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| naam en handtekening van het hoofd of een adjunct van de GIDPB*naam*datum: *datum* | OPTIONEELnaam en handtekening van de interne bedrijfspreventieadviseur*handtekening**naam*datum: *datum* | naam en handtekening van de afgevaardigde van de werkgever*handtekening**naam*datum: *datum* |