|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| besteller: |  | datum: |
| aankoop van: | ***Stortbunker (hopper)*** |
| bij de firma: |  |
| met bestelbonnr.: |  |

|  |
| --- |
| 1. Het bestelde moet aan volgende voorwaarden voldoen:* Voor deze bestelling moeten alle vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid, hygiëne en ergonomie, en inzonderheid deze vervat in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en de Codex over het Welzijn op het Werk nageleefd worden;
* Alle veiligheidswaarborgen bieden om de werknemers te beschermen tegen de aantoonbare risico's;
* Goed zichtbare, duidelijke en ondubbelzinnige aanwijzingen betreffende het doel en de werkingszin van elk bedieningsorgaan bevatten. De op het arbeidsmiddel aangebrachte instructies moeten in het Nederlands opgesteld zijn. De leverancier moet volledige, duidelijke en Nederlandstalige instructies betreffende de werking, de gebruikswijze, de inspectie en het onderhoud van het voorwerp van de bestelling aan de cliënt overmaken;
* Indien het bestelde onderhevig is aan Europese economische richtlijnen (Machines, laagspanning, EMC,e.d.), moeten deze toegepast worden:
	+ machines moeten voldoen aan de essentiële veiligheidseisen van het K.B. van 12 augustus 2008 (Europese richtlijn 2006/42/EG).
	+ niet-voltooide machines dienen vergezeld te worden van een duidelijk inbouwhandleiding.
	+ de nodige EG-verklaringen van overeenkomst in het kader van de wetgeving op het vrije handelsverkeer moeten bijgeleverd worden. De noodzakelijke CE-markering moet aangebracht zijn.
	+ het technisch constructie dossier moet, op eenvoudig verzoek, in te kijken zijn
* Arbeidsmiddelen voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, bijlagen IV.2-1 en IV.2-2 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen;
* Indien het om mobiele arbeidsmiddelen gaat, voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, titel 3;
* Indien het om arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten gaat, voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, titel 4;
* Indien het om arbeidsmiddelen voor werken op hoogte gaat, voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, titel 4;
* Indien het om persoonlijke beschermingsmiddelen gaat, voldoen aan de bepalingen opgenomen in de codex Welzijn op het Werk, boek IX, titel 2;
* Indien het over collectieve bescherming gaat (al dan niet inbegrepen in de bestelling maar geen deel uitmakend van het arbeidsmiddel), voldoen aan de bepalingen opgenomen in de codex Welzijn op het Werk, boek IX, titel 1;
 |

|  |
| --- |
| 2. Het bestelde moet ook voldoen aan volgende bijkomende veiligheidseisen:* De meest geschikte brandblusser wordt in het onmiddellijke bereik van het toestel geplaatst.
* Het laadvermogen en het eigengewicht wordt duidelijk en onuitwisbaar op het toestel aangebracht.
* Het toestel moet voorzien zijn van een met de omgeving contrasterende kleur.
* Het toestel moet voorzien worden van een horizontale reflecterende streep rondom
* Als het toestel verplaatsbaar is, moet het voorzien zijn van een veilige en degelijke voorziening om dit te doen.
	+ Pockets voor verplaatsing met een heftruck en aanslagpunten voor verplaatsing met een kraan of gelijkaardig hulpmiddel, moeten in een duidelijk afstekende kleur geschilderd worden
* Als het toestel stationair opgesteld is, moet het stevig verankerd kunnen worden.
* De stabiliteit van de installatie moet gewaarborgd zijn in alle omstandigheden, waaronder een aanrijding door voertuigen.
* Als werknemers op het toestel moeten kunnen om werkzaamheden uit te voeren, moeten volgende maatregelen genomen worden:
	+ Het toestel moet een trap of ladder hebben conform EN ISO 14122.
	+ Bovenaan en/of in de trechter moet een platform voorzien worden, waarop de werknemer kan staan.
	+ Platformen moeten voorzien zijn van leuningen, tussenleuningen en stootplanken, conform EN ISO 14122, en uitgevoerd worden met voldoende antislip.
* Indien nodig worden ankerpunten voor valbeveiliging voorzien, deze ankerpunten worden in een duidelijk afstekende kleur geschilderd.
* Elk bedieningsorgaan (knop, schakelaar, hendel,…) is voorzien van een markering (Nederlandstalige tekst en/of pictogram)
* Als het toestel bewegende onderdelen heeft, moeten deze snel, eenvoudig, veilig en op een eenduidige manier kunnen stilgelegd worden.
* Alle elektrische aansluitingen moeten afgeschermd zijn tegen bevuiling, corrosie, water en andere vormen van beschadiging.
* Op deuren, deksels en luiken worden voorzieningen aangebracht, zodat het knellen van vingers bij het openen of sluiten ervan voorkomen wordt. Handvatten e.d. worden zo gepositioneerd dat zij intuïtief gebruikt worden.
* Demonteerbare installatiedelen mogen niet kunnen vallen bij (de-)montage van andere delen.
 |

|  |
| --- |
| Bij de levering moet de leverancier aan de cliënt een document bezorgen waarin de naleving van de bij de bestelling geformuleerde voorwaarden en bijkomende veiligheidseisen verantwoord wordt. (codex Welzijn op het Werk, boek IV, Art. 2.7.) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| naam en handtekening van het hoofd of een adjunct van de GIDPB*handtekening**naam*datum: *datum* | OPTIONEELnaam en handtekening van de preventieadviseur van het bedrijf*handtekening**naam*datum: *datum* | naam en handtekening van de afgevaardigde van de werkgever*handtekening**naam*datum: *datum* |