|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| besteller: |  | datum: |
| aankoop van: | ***Werkplatform - zakkensnijtafel*** |
| bij de firma: |  |
| met bestelbonnr.: |  |

|  |
| --- |
| 1. Het bestelde moet aan volgende voorwaarden voldoen:* Voor deze bestelling moeten alle vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid, hygiëne en ergonomie, en inzonderheid deze vervat in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en de Codex over het Welzijn op het Werk nageleefd worden;
* Alle veiligheidswaarborgen bieden om de werknemers te beschermen tegen de aantoonbare risico's;
* Goed zichtbare, duidelijke en ondubbelzinnige aanwijzingen betreffende het doel en de werkingszin van elk bedieningsorgaan bevatten. De op het arbeidsmiddel aangebrachte instructies moeten in het Nederlands opgesteld zijn. De leverancier moet volledige, duidelijke en Nederlandstalige instructies betreffende de werking, de gebruikswijze, de inspectie en het onderhoud van het voorwerp van de bestelling aan de cliënt overmaken;
* Indien het bestelde onderhevig is aan Europese economische richtlijnen (Machines, laagspanning, EMC,e.d.), moeten deze toegepast worden:
	+ machines moeten voldoen aan de essentiële veiligheidseisen van het K.B. van 12 augustus 2008 (Europese richtlijn 2006/42/EG).
	+ niet-voltooide machines dienen vergezeld te worden van een duidelijk inbouwhandleiding.
	+ de nodige EG-verklaringen van overeenkomst in het kader van de wetgeving op het vrije handelsverkeer moeten bijgeleverd worden. De noodzakelijke CE-markering moet aangebracht zijn.
	+ het technisch constructie dossier moet, op eenvoudig verzoek, in te kijken zijn
* Arbeidsmiddelen voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, bijlagen IV.2-1 en IV.2-2 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen;
* Indien het om mobiele arbeidsmiddelen gaat, voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, titel 3;
* Indien het om arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten gaat, voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, titel 4;
* Indien het om arbeidsmiddelen voor werken op hoogte gaat, voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, titel 4;
* Indien het om persoonlijke beschermingsmiddelen gaat, voldoen aan de bepalingen opgenomen in de codex Welzijn op het Werk, boek IX, titel 2;
* Indien het over collectieve bescherming gaat (al dan niet inbegrepen in de bestelling maar geen deel uitmakend van het arbeidsmiddel), voldoen aan de bepalingen opgenomen in de codex Welzijn op het Werk, boek IX, titel 1;
 |

|  |
| --- |
| 2. Het bestelde moet ook voldoen aan volgende bijkomende veiligheidseisen:* Alle toegangswegen (o.a. trappen, ladders, bordessen, poortjes,…) zijn conform NBN EN ISO 14122
	+ De toegang tot hoger gelegen delen van het platform bestaat bij voorkeur uit een trap
	+ De stijlen van de ladder steken minstens 50cm uit boven het werkplatform.
	+ Openingen die nodig zijn voor de werking moeten tot een minimum in aantal en grootte beperkt worden. Zij dienen duidelijk gemarkeerd te worden met een geel/zwarte arcering
	+ De vloeren:
		- Zijn zo vlak mogelijk om struikelen te voorkomen
		- Zijn zo vastgehecht dat ze niet kunnen verschuiven of omslaan.
		- Gaten en mazen van roosters zijn voldoende klein zodat zij geen gevaar opleveren van knelling of struikelen.
		- Alle oppervlakken zijn van voldoende antislip voorzien, aangepast aan de werkomstandigheden
* Het platform moet volledig rondom voorzien zijn van valbeveiliging, bij voorkeur als collectieve bescherming met leuningen. Als dat niet mogelijk is, moeten ankerpunten voorzien zijn, die personen kunnen gebruiken als individuele valbescherming.
* Het hele platform, met in het bijzonder de vloeren, moeten voldoende weerstand bieden om alle lasten en krachten die kunnen optreden, te weerstaan.
* De stabiliteit van het geheel moet gewaarborgd zijn in alle omstandigheden, waaronder een aanrijding door voertuigen.
* Mobiele werkplatformen moeten bij opstelling onbeweeglijk gemaakt kunnen worden om verplaatsing door een aanrijding, onder normale omstandigheden, te voorkomen.
* De hoeken van het werkplatform dienen in een opvallende kleur en met voldoende signalisatie uitgerust te zijn.
* Elk bedieningsorgaan (knop, schakelaar, hendel,…) is voorzien van een markering (Nederlandstalige tekst en/of pictogram) die zijn functie weergeeft.
* Maximale belasting, maximum aantal personen en eigengewicht worden duidelijk en onuitwisbaar op het toestel aangeduid.
 |

|  |
| --- |
| Bij de levering moet de leverancier aan de cliënt een document bezorgen waarin de naleving van de bij de bestelling geformuleerde voorwaarden en bijkomende veiligheidseisen verantwoord wordt. (codex Welzijn op het Werk, boek IV, Art. 2.7.) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| naam en handtekening van het hoofd of een adjunct van de GIDPB*handtekening**naam*datum: *datum* | OPTIONEELnaam en handtekening van de preventieadviseur van het bedrijf*handtekening**naam*datum: *datum* | naam en handtekening van de afgevaardigde van de werkgever*handtekening**naam*datum: *datum* |