|  |
| --- |
| **1. RISICO’S/TOELICHTING/PROCEDURE** |
| Voor elk gebruik dient de bestuurder zijn toestel na te kijken zodat men met een toestel vertrekt dat technisch in orde is. Geef de ingevulde checklist af aan uw verantwoordelijke.Het betrokken toestel mag enkel bediend worden door een hiervoor opgeleide bestuurder. |

|  |
| --- |
| **2. IDENTIFICATIE** |
| Toestelnummer: …………….………… | Urenstand: | Uitgevoerd door: ………………………………… |
| Datum controle: \_ \_ / \_ \_ / \_ \_ \_ \_ | …………… | Shift: …………………………………………….. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. CONTROLEPUNTEN** | **NOK** | **OK** | **Opmerking / verdere verduidelijking** |
| **Indien NOK op een controlepunt: verantwoordelijke verwittigen en machine niet gebruiken, totdat de technische dienst het toestel vrijgeeft voor gebruik.**  |  |
| **Controleer de staat van de heftruck:** |  |  |  |
| 1. Banden (geen slijtage voorbij slijtindicatie of ernstige schade)
 | [ ]  | [ ]  |  |
| 1. Velgen (geen beschadiging velgringen: kappen, deuken)
 | [ ]  | [ ]  |  |
| 1. Geen lekkages (geen lekken aan toestel)
 | [ ]  | [ ]  |  |
| 1. Toegangsweg (voldoende antislip en handgrepen)
 | [ ]  | [ ]  |  |
| 1. Voorzetstuk geborgd (kan niet schuiven, vallen, …)
 | [ ]  | [ ]  |  |
| 1. Zetel (afstelbaar en geeft nodige zitsteun)
 | [ ]  | [ ]  |  |
| 1. Laaddiagram (aanwezig)
 | [ ]  | [ ]  |  |
| 1. Zichtbaarheid door de ramen
 | [ ]  | [ ]  |  |
| **Controleer de werking van de vitale functies:** |  |  |  |
| 1. Veiligheidsgordel (klikt vast, blokkeert bij korte trek)
 | [ ]  | [ ]  |  |
| 1. Remmen
 | [ ]  | [ ]  |  |
| 1. Stuur
 | [ ]  | [ ]  |  |
| 1. Hefbeweging
 | [ ]  | [ ]  |  |
| 1. Lichten en geluidsignalen (incl. blue spots)
 |[ ] [ ]   |
| 1. Spiegels
 | [ ]  | [ ]  |  |
| 1. Camera- en/of detectiesysteem (bij heftruck >12t)
 | [ ]  | [ ]  |  |
| **Controleer:** |  |  |
| 1. Afstelling van de spiegels
 | [ ]  |  |
| 1. Afstelling van de zetel
 | [ ]  |  |
| 1. Zuiverheid van de cabine
 | [ ]  |  |

|  |
| --- |
| **4. ANDERE OPMERKINGEN** |
|  |