|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| besteller: |  | datum: |
| aankoop van: | ***Verplaatsbare cabine*** |
| bij de firma: |  |
| met bestelbonnr.: |  |

|  |
| --- |
| 1. Het bestelde moet aan volgende voorwaarden voldoen:* Voor deze bestelling moeten alle vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid, hygiëne en ergonomie, en inzonderheid deze vervat in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en de Codex over het Welzijn op het Werk nageleefd worden;
* Alle veiligheidswaarborgen bieden om de werknemers te beschermen tegen de aantoonbare risico's;
* Goed zichtbare, duidelijke en ondubbelzinnige aanwijzingen betreffende het doel en de werkingszin van elk bedieningsorgaan bevatten. De op het arbeidsmiddel aangebrachte instructies moeten in het Nederlands opgesteld zijn. De leverancier moet volledige, duidelijke en Nederlandstalige instructies betreffende de werking, de gebruikswijze, de inspectie en het onderhoud van het voorwerp van de bestelling aan de cliënt overmaken;
* Indien het bestelde onderhevig is aan Europese economische richtlijnen (Machines, laagspanning, EMC,e.d.), moeten deze toegepast worden:
	+ machines moeten voldoen aan de essentiële veiligheidseisen van het K.B. van 12 augustus 2008 (Europese richtlijn 2006/42/EG).
	+ niet-voltooide machines dienen vergezeld te worden van een duidelijk inbouwhandleiding.
	+ de nodige EG-verklaringen van overeenkomst in het kader van de wetgeving op het vrije handelsverkeer moeten bijgeleverd worden. De noodzakelijke CE-markering moet aangebracht zijn.
	+ het technisch constructie dossier moet, op eenvoudig verzoek, in te kijken zijn
* Arbeidsmiddelen voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, bijlagen IV.2-1 en IV.2-2 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen;
* Indien het om mobiele arbeidsmiddelen gaat, voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, titel 3;
* Indien het om arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten gaat, voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, titel 4;
* Indien het om arbeidsmiddelen voor werken op hoogte gaat, voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, titel 4;
* Indien het om persoonlijke beschermingsmiddelen gaat, voldoen aan de bepalingen opgenomen in de codex Welzijn op het Werk, boek IX, titel 2;
* Indien het over collectieve bescherming gaat (al dan niet inbegrepen in de bestelling maar geen deel uitmakend van het arbeidsmiddel), voldoen aan de bepalingen opgenomen in de codex Welzijn op het Werk, boek IX, titel 1;
 |

|  |
| --- |
| 2. Het bestelde moet ook voldoen aan volgende bijkomende veiligheidseisen:* De grootte en uitrusting is afhankelijk van de locatie en het doel van de cabine.
* De wanden en dakbedekking bieden bescherming tegen neerslag en wind.
* De wanden moeten voorzien zijn van doorzichtige elementen (ramen).
* De buitenkant is voorzien van een opvallende kleur (vb. geel) en op elke zijwand voorzien van reflecterende elementen.
* De cabine is voorzien van een opslagplaats voor signalisatiemateriaal.
* De cabine is voorzien van een bank waar persoonlijke spullen op gezet kunnen worden.
* In de cabine moet een afvalbak voorzien worden.
* Bij de ingang van de cabine wordt een plaats voorzien voor veiligheidsinfo en -instructies.
* Er is op een duidelijke plaats een markering aangebracht die aangeeft dat het transport van personen in de veiligheidscabine verboden is.
* Alle toegangswegen (o.a. trappen, ladders, bordessen, poortjes,…) zijn conform NBN EN ISO 14122.
* De instaphoogte is zo laag mogelijk, eventuele drempels worden gemarkeerd.
* De vloer is voorzien van adequate antislip en zo uitgevoerd dat er geen water in kan blijven staan (plasvorming).
* Het eigengewicht wordt duidelijk en onuitwisbaar op de cabine aangeduid.
* Als de cabine verplaatst kan worden met een heftruck moeten onderaan vorkliftsleuven voorzien worden voor het veilig transport over land. Deze vorkliftsleuven worden aangeduid in een kleur verschillend van de hoofdkleur van de cabine.
 |

|  |
| --- |
| Bij de levering moet de leverancier aan de cliënt een document bezorgen waarin de naleving van de bij de bestelling geformuleerde voorwaarden en bijkomende veiligheidseisen verantwoord wordt. (codex Welzijn op het Werk, boek IV, Art. 2.7.) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| naam en handtekening van het hoofd of een adjunct van de GIDPB*handtekening**naam* datum: *datum* | OPTIONEELnaam en handtekening van de interne bedrijfspreventieadviseur*handtekening**naam*datum: *datum* | naam en handtekening van de afgevaardigde van de werkgever*handtekening**naam*datum: *datum* |